

7. Interruptor del compensador

6. Botón de lanzamiento de arma.

8. Gatillo.

2. Interruptor de Gestión de Datos (DMS)

3. Interruptor de Gestión de Objetivos (TMS)

4. Botón de Dirección de la Rueda de Morro (NWS).

1. Botón de Control de Modo Maestro (MMCB).

5. Interruptor de Contramedidas (CMS).

1. **Botón de Control de Modo Maestro (MMCB)**. Funciones según el sensor de interés:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Duración | TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Corta | Conmutar HUD | Conmutar HUD | Conmutar HUD | Conmutar HUD | Conmutar HUD |
| Larga | Modo aire-aire | Modo aire-aire | Modo aire-aire | Modo aire-aire | Modo aire-aire |

1. **Interruptor de Gestión de Datos (DMS).** Funciones según el sensor de interés:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | Duración | TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Adelante |  | Aumentar escala TAD | Aumentar Zoom | Punto de Guiado siguiente |  | Retícula arriba |
| Atrás |  | Reducir escala TAD | Reducir Zoom | Punto de Guiado anterior |  | Retícula abajo |
| Izquierda | Corta |  | FLIR Auto Focus | Conmutar mira del cañón | Conmutar objetivo A-A | Retícula izquierda |
|  | Larga | Transmitir SPI | Transmitir SPI | Transmitir SPI | Transmitir SPI | Transmitir SPI |
| Derecha | Corta | Modo Centrado/Deprimido | Conmutar láser | Conmutar mira del cañón | Conmutar objetivo A-A | Retícula derecha |
|  | Larga |  | Conmutar LSS |  |  |  |

1. **Interruptor de Gestión de Objetivos (TMS)**. Funciones según el sensor de interés:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | Duración | TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Adelante | Corta | Enganchar | Conmutar guiado | Estabilizar | Escanear | Guiado |
|  | Larga | Crear SPI | Crear SPI | Crear SPI | Crear SPI | Crear SPI |
| Atrás | Corta | Desenganchar | Guiado INR | Establecer submodo SPI | Romper blocaje | Estabilizar respecto al terreno |
|  | Larga | SPI al punto de guiado | SPI al punto de guiado | SPI al punto de guiado | SPI al punto de guiado | SPI al punto de guiado |
| Izquierda | Corta | Reiniciar WCN | Reiniciar WCN | Reiniciar WCN | Reiniciar WCN | Reiniciar WCN |
|  | Larga |  |  |  |  | Estabilizar espacialmente |
| Derecha | Corta | Punto de marca | Punto de marca | Punto de marca | Punto de marca | Punto de marca |
|  | Larga |  |  |  |  |  |

1. **Botón de Dirección de la Rueda de Morro (NWS).** Funciones según el sensor de interés:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TAD** | **TGP** | **HUD** | **AIM-9** | **MAV** |
| En tierra | NWS | NWS | NWS | NWS | NWS |
| En el aire | Desconectar Lase / AR | Desconectar Lase / AR | Desconectar Lase / AR | Desconectar Lase / AR | Desconectar Lase / AR |

1. **Interruptor de Contramedidas (CMS)**. Funciones según el sensor de interés:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TAD** | **TGP** | **HUD** | **AIM-9** | **MAV** |
| Adelante | Comenzar programa | Comenzar programa | Comenzar programa | Comenzar programa | Comenzar programa |
| Atrás | Terminar programa | Terminar programa | Terminar programa | Terminar programa | Terminar programa |
| Izquierda | Siguiente programa | Siguiente programa | Siguiente programa | Siguiente programa | Siguiente programa |
| Derecha | Programa previo | Programa previo | Programa previo | Programa previo | Programa previo |

1. **Botón de lanzamiento de arma**. Funciones según el sensor de interés:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Lanzar arma | Lanzar arma | Lanzar arma | Lanzar arma | Lanzar arma |

**Nota**: Para algunas armas como las bombas guiadas por láser o las JDAM tendrás que mantener pulsado el botón de lanzamiento de armas durante un segundo entero.

1. **Interruptor del compensador**. Funciones según el sensor de interés:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TAD** | **TGP** | **HUD** | **AIM-9** | **MAV** |
| Adelante | Compensar cabeceo | Compensar cabeceo | Compensar cabeceo | Compensar cabeceo | Compensar cabeceo |
| Atrás | Compensar cabeceo | Compensar cabeceo | Compensar cabeceo | Compensar cabeceo | Compensar cabeceo |
| Izquierda | Compensar alabeo | Compensar alabeo | Compensar alabeo | Compensar alabeo | Compensar alabeo |
| Derecha | Compensar alabeo | Compensar alabeo | Compensar alabeo | Compensar alabeo | Compensar alabeo |

1. **Gatillo**. Funciones según el sensor de interés:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Disparar cañón | Disparar cañón | Disparar cañón | Disparar cañón | Disparar cañón |



6. Botón de la palanca de gases izquierda

5. Interruptor Pinky (Oculto)

7. Control de deslizamiento

8. Coolie Hat

1. Interruptor del micro

2. Aerofreno

3. Interruptor Boat

4. China Hat

1. **Interruptor del micro**. Las funciones según el SOI incluyen:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Adelante | Transmitir VHF-1 | Transmitir VHF-1 | Transmitir VHF-1 | Transmitir VHF-1 | Transmitir VHF-1 |
| Atrás | Transmitir VHF-2 | Transmitir VHF-2 | Transmitir VHF-2 | Transmitir VHF-2 | Transmitir VHF-2 |
| Arriba |  |  |  |  |  |
| Abajo | Transmitir UHF | Transmitir UHF | Transmitir UHF | Transmitir UHF | Transmitir UHF |

1. **Aerofreno**. Las funciones según el SOI incluyen:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Delante | Retraer aerofrenos | Retraer aerofrenos | Retraer aerofrenos | Retraer aerofrenos | Retraer aerofrenos |
| Aft | Extender aerofrenos | Extender aerofrenos | Extender aerofrenos | Extender aerofrenos | Extender aerofrenos |
| Centro | Mantener posición del aerofreno | Mantener posición del aerofreno | Mantener posición del aerofreno | Mantener posición del aerofreno | Mantener posición del aerofreno |

1. **Interruptor Boat**. Las funciones según el SOI incluyen:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Adelante |  | FLIR BHOT |  |  | Símbolos negros |
| Atrás |  | FLIR WHOT |  |  | Símbolos blancos |
| Centro |  | CCD |  |  | Forzar correlación / AUTO |

1. **China Hat**. Las funciones según el SOI incluyen:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | Duración | TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Adelante | Corta | Conmutador FOV EXP  | Conmutador FOV ancho / estrecho | Fijar Mav como SOI | Desblocar | Conmutador FOV |
|  | Larga | Esclavizar todo al SPI | Esclavizar todo al SPI | Esclavizar todo al SPI | Esclavizar AIM-9 a la LOS del TGP | Esclavizar todo al SPI |
| Atrás | Corta | Reiniciar cursor | Alinear TGP | Blocar TDC a TVV | Paso del misil | Paso del misil |
|  | Larga | Esclavizar TGP a punto de guiado | Esclavizar TGP a punto de guiado | Esclavizar TGP a punto de guiado | Esclavizar TGP a punto de guiado | Esclavizar TGP a punto de guiado |

1. **Interruptor Pinky**. Las funciones según el SOI incluyen:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Delante | Luces exteriores predeterminadas | Luces exteriores predeterminadas | Luces exteriores predeterminadas | Luces exteriores predeterminadas | Luces exteriores predeterminadas |
| Detrás | Luces según el panel | Luces según el panel | Luces según el panel | Luces según el panel | Luces según el panel |
| Centro | Luces exteriores apagadas | Luces exteriores apagadas | Luces exteriores apagadas | Luces exteriores apagadas | Luces exteriores apagadas |

1. **Botón de la palanca de gases izquierda**. Las funciones según el SOI incluyen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TAD | TGP | HUD | AIM-9 | MAV |
| Conmutador del piloto automático | Conmutador del piloto automático | Conmutador del piloto automático | Conmutador del piloto automático | Conmutador del piloto automático |

1. **Control Slew**. Las funciones según el SOI incluyen:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TAD** | **TGP** | **HUD** | **AIM-9** | **MAV** |
| Mover cursor TAD | Mover TGP LOS | Mover TDC | Mover buscador AIM-9 / Consentir | Mover Maverick / Consentir |

1. **Coolie Hat**. Las funciones según el SOI incluyen:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección | Duración | **TAD** | **TGP** | **HUD** | **AIM-9** | **MAV** |
| Arriba |  | HUD como SOI | HUD como SOI | HUD como SOI | HUD como SOI | HUD como SOI |
| Abajo | Corta | Intercambiar contenido MFCD | Intercambiar contenido MFCD | Intercambiar contenido MFCD | Intercambiar contenido MFCD | Intercambiar contenido MFCD |
|  | Larga | Vista rápida DSMS | Vista rápida DSMS | Vista rápida DSMS | Vista rápida DSMS | Vista rápida DSMS |
| Izquierda | Corta | Cambiar MFCD izquierdo | Cambiar MFCD izquierdo | Cambiar MFCD izquierdo | Cambiar MFCD izquierdo | Cambiar MFCD izquierdo |
|  | Larga | Ajustar MFCD izquierdo como SOI | Ajustar MFCD izquierdo como SOI | Ajustar MFCD izquierdo como SOI | Ajustar MFCD izquierdo como SOI | Ajustar MFCD izquierdo como SOI |
| Derecha | Corta | Cambiar MFCD derecho | Cambiar MFCD derecho | Cambiar MFCD derecho | Cambiar MFCD derecho | Cambiar MFCD derecho |
|  | Larga | Ajustar MFCD derecho como SOI | Ajustar MFCD derecho como SOI | Ajustar MFCD derecho como SOI | Ajustar MFCD derecho como SOI | Ajustar MFCD derecho como SOI |

**HOTAS WARTHOG**

 **ALAS ROJAS**

